Перелік лічильників, що рекомендуються для застосування в точках розрахункового обліку споживачів ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

**1. Однофазні лічильники електроенергії для застосування в електроустановках в яких відсутні системи збору даних з лічильників, без застосування розрахунків за тарифами що диференційовані по зонам доби:**

- НІК 2102- 02.ХХХ;

- НІК 2102- 02.МХВ;

- СТК1-10.К621;

- MTX1A10.DF.2Z0-CD4;

- CTK1-10.K6211Zt;

- CTK1-10.K5X14Zt.

**2. Однофазні лічильники електроенергії з можливістю застосування розрахунків по тарифам що диференційовані по зонам доби:**

- НІК 2100 АР2Т.Х00Х.МС.1Х;

- НІК 2104 ХХТ.1Х0Х.МС.ХХ;

- НІК 2102-Е2.МСТ.ХХ;

- CTK1-10.K8214Ztm-XX;

- ЕМН ED 2500;

- LANDIS+GYR ZCG110ATt (E130);

- GAMA 100 G1Х;

- MTX1A10.DF.2Z0-CD4;

- MTX1A10.DH.2Z0-CD4.

**3. Трьохфазні лічильники активної електроенергії та активної і реактивної електроенергії прямого включення по струму та напрузі для застосування в електроустановках 0,4 кВ:**

- НІК 2300 АР6(3)Х.ХХХ.С1.Х;

- НІК 2301 АР6(3)Х.ХХХ.МС.ХХ;

- НІК 2303 АР6(3)Х.МС.ХХ;

- LZQJ-XC;

- GAMA 300 ХХХ;

- MTX3R30.DF.4Z1-CDO4;

- MTX3R30.DH.4Z1-CDO4;

- MTX3R30.DK.4Z1-CDO4;

- LANDIS+GYR E230 (ZMR);

- ACE 6000 5(100A);

- SL 7000 Smart 5(100A).

• (Т) – тарифний для застосування в розрахунках за спожиту електричну енергію що диференційовані за зонами доби;

**4. Трьохфазні лічильники активної електроенергії та активної і реактивної електроенергії трансформаторного включення по струму та прямого включення по напрузі для застосування в електроустановках 0,4кВ:**

- НІК 2301 АТХ.МС.1Х;

- НІК 2303 АRТХ.МС.ХХ ;

- EPQS 122.XX.XX;

- GAMA 300 ХХХ;

- MTX3G20.DD.3Z1-CD4;

- ACE 6000 5(10);

- LANDIS+GYR E550 (ZMG400);

- SL 7000 Smart 5(10A).

• (Т) – тарифний для застосування в розрахунках за спожиту електричну енергію що диференційовані за зонами доби;

**5. Трьохфазні багатотарифні лічильники активної електроенергії та активної і реактивної електроенергії прямого включення по струму та напрузі для застосування в електроустановках 0,4 кВ з можливістю включення в АСКОЕ або ЛУЗОД:**

- GAMA 300 ХХХ;

- EPQS 122.XX.XX;

- LZQJ-XC.

- ACE 6000 5(100A) ;

- SL 7000 Smart 5(100A);

- LANDIS+GYR E550 (ZMG300).

**6. Трьохфазні багатотарифні лічильники активної електроенергії та активної і реактивної електроенергії трансформаторного включення по струму та прямого включення по напрузі для застосування в електроустановках 0,4 кВ з можливістю включення в АСКОЕ або ЛУЗОД:**

- GAMA 300 ХХХ;

- EPQS 122.ХХ.17 LL;

- ACE 6000 5(10A);

- SL 7000 Smart 5(10А);

- LANDIS+GYR E550 (ZMG400).

**7. Трьохфазні багатотарифні лічильники активної електроенергії та активної і реактивної електроенергії трансформаторного включення по струму та напрузі для застосування в електроустановках вище 1000 В, з можливістю включення в АСКОЕ або ЛУЗОД:**

- EPQS 122.ХХ.17 LL;

- ACE 6000 5(10A) 0,5S(0,2S);

- SL 7000 Smart 5(10A) 0,5S(0,2S);

- LANDIS+GYR E650 (ZMD400);

- GAMA 300 ХХХ.